**实验报告**

姓名： 林炬乙 学号： 3180103721

课程名称： 数字图像处理 任课老师： 项志宇

实验名称： 傅里叶频率域滤波 实验日期： 2021/4/13

# 1 实验目的和要求

（分点简要说明本次实验需要进行的工作和最终的目的）

实现一个傅里叶频率域滤波方法，对一幅图像进行高频提升滤波。

# 2 实验原理

高通滤波和阈值法可以增强图像, 减少慢变污染,增强脊线.

钝化模板(锐化或高通图像)：从一幅图像减去 其自身模糊图像而生成的锐化图像构成。在频率 域，即从图像本身减去低通滤波（模糊）后的图 像而得到高通滤波（锐化）的图像。

高频滤波后的图像，其背景平均强度减小到接近黑色,因为高通滤波器滤除傅里叶变换的零频率成分: F(0,0)=f(x,y)=0

解决办法：把原始图像加到过滤后的结果，如拉普拉斯算子增强，这种处理 称为高频提升过滤.

高提升滤波是针对Sobel、Laplacian等滤波的缺点提出的一种改进后的滤波，它的步骤主要是：  
1）选择锐化算子对图像进行锐化  
2）将原图像和锐化后的图像按照一定比例混合  
3）对混合后的图像进行灰度调整，使混合后图像的灰度值落在[0,255]间

医学图像处理中, 振铃现象是不可接受的, 采用高斯滤波器可以避免振铃.

# 3 实验内容

（分点阐述实验步骤）

1. 先高通锐化 ,我们用的是高斯滤波器

高斯滤波器 我们根据这个公式来写gaussian\_high\_kernel 函数, 计算D0,根据公式计算H(u,v),

2. **把原始图像加到过滤后的结果，如拉普拉斯算子增强，这种处理称为高频提升过滤.**

然后再直方图均衡

## 遇到的错误:

问题0.

OpenCV(3.4.1) Error: Assertion failed (\_src.type() == (((0) & ((1 << 3) - 1)) + (((1)-1) << 3))) in cv::equalizeHist,fileC:\build\master\_winpack-build-win64-vc14\opencv\modules\imgproc\src\histogram.cpp, line 3914

原因：这是因为做直方图均衡需要你的灰度值是整数，将输入变量加上np.uint8()转换为整数就可以了；

也有可能是输入的图是三通道的，要注意做直方图均衡需要输入单通道的图；如果想做RGB或者其他三通道的图，可以转为灰度图，或者取各个通道im[:, :, 0]依次做，再merge到一起

一种可能是数组越界, i和j不对, i是横坐标 , 是<col .j 是纵坐标是< row.

你可以加参数, imread("Lina.jpg",参数),直接读入灰度图处理比较方便, 不要用默认的rgb三个通道. image = cv2.imread('images/1.jpg',cv2.IMREAD\_COLOR) 每个点的值是vec3b类型

image = cv2.imread('images/1.jpg',cv2.IMREAD\_GRAYSCALE) 每个点的值是uchar类型

正确解决: 因为我没有初始化dst ,就直接给它赋值了.


问题1 : 高斯滤波没有变黑,为什么呢.

不要给直方图均衡,很明显它黑了.因为我半径不够大, 把半径从0.25调整到2, 很明显变黑.


问题2: 没有多个频谱, openCV同一个函数多次调用imshow 怎么不覆盖

# 4 实验结果和分析

（使用图片和文字叙述实验结果，并对这些结果进行适当分析）



如上图, 可以看出左图高斯滤波让**背景平均强度减小到接近黑色,即使不均衡化, 右图可以看出提升滤波有明显增强的效果.**



如上图, 可以看出**提升滤波再均衡化的右图依旧比左图增强.**